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Спецификация
	№ п\п
	Наименование товара
	Кол-во
	Стоимость, руб
	Сумма, руб

	1
	NanoStation Loco M2
	1
	2800
	2800

	2
	NanoBridge M2
	1
	4100
	4100

	3
	NanoStation Mount
	1
	1300
	1300

	4
	Universal Arm Bracket
	1
	1000
	1000

	5
	Пуско-наладочные работы
	
	3000
	3000

	6
	Сопутствующие материалы
	
	500
	500

	 
	Итого:
	
	
	12700


Итого: Двенадцать тысяч семьсот рублей, 00 копеек.

Описание используемого оборудования:

NanoStation Loco M2
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Loco M2 – это Wi-Fi-станция серии NanoStation, работающая на частоте 2.4 гигагерца. Это устройство работает в формате 802.11n. Установка nanostation loco m2 работает на операционной системе AirOS 5 и оснащена конектором POE-RJ-45. Эта точка доступа является облегченной и, следовательно, более дешевой версией точки доступа NanoStation M2. Установка оборудована биполяризационной антенной, обладающей усилением в 8 дБи. Высокая скорость сигнала Loco M2 в 150 Мбит/сек на расстояние в 15 километров стала возможна благодаря технологии 2х2 MIMO, которая была использована при создании этой модели.
Точка доступа защищена от большинства проводных и радиопомех по технологии ESD/EMP. Wi-Fi-станция nanostation loco m2 включает в себя схему аппаратной перезагрузки, которую можно осуществить посредством специального POE-адаптера (покупается отдельно). Благодаря компактному дизайну и встроенной антенне, а также твердому корпусу, защищающемуnanostation loco m2 от проникновения влаги и воздействия высоких температур, установку можно разместить как в доме, так и на улице, при этом не потребуется никакой дополнительной защиты точки доступа от непогоды. Изначальная выходная мощность может быть постепенно увеличена до 23 милливатт.
Энергопитание Loco M2 производится по системе Ethernet, что полностью освобождает владельцев Wi-Fi-станция от необходимости подводить к антенне дополнительно 220 В. Для решения задачи подключения удаленных точек доступа к сети Wi-Fi, при оптимальном соотношении затрат и качества связи nanostation loco m2 подходит как нельзя лучше.
Технические характеристики

 Производитель: Ubiquiti
Режим: AP, Bridge, Station, StationWDS 
Диапазон частот, МГц: 2300-2500
Ширина канала: 20MHz / 40MHz
Процессор: Atheros MIPS 24KC, 400MHz
Память: 32MB SDRAM, 8MB Flash
Сетевые порты 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
Встроенный Wireless: ДА
Дальность работы Wi-Fi: до 5 км.
Скорости передачи данных: до 300 Mbps
Шифрование данных: WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x,64/128/152bit WEP
Мощность излучения: до 400mW
Службы: NAT, DNS, DHCP Server, Port Forwarding.
Напряжение питания: 24V, 0,5A
Питания: PoE 802.3af
Размер: 163x31x80
Антенна: 8 db
Вес: 0.5 кг.

NanoBridge M2
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Диапазон работы NanoBridge M2 достигает 2.4 гигагерц. Диаметр тарелки WiFi-точки составляет 16,5 дюймов, при этом усиление рано 18 дБи двойной поляризации. Устройство дополняют коннектор WiFi-точка и AirOS. NanoBridge M2 работает в интеграции с радиосистемой, созданной по запатентованной технологии InnerFeed компании Ubiquiti Networks. Эта технология стала прорывом в среде устройств системы MIMO.
Корпус NanoBridge M2 достаточно прочный и компактный. Особенности механической конструкции позволяют обеспечить максимум производительности даже при самой плохой погоде. О состоянии устройства и уровне принимаемого сигнала можно узнать по индикаторам на корпусе радиоантенны. NanoBridge M2 имеет более надежную защиту, в сравнении с подобными антеннами, плюс оснащен Ethernet, позволяющим сделать срок службы максимально долгим при самых сложных условиях работы. WiFi-точка работает на максимальной скорости передачи данных в 150 мегабит в секунду на расстояние до 20 километров. Общая мощность системы составляет 200 милливатт. NanoBridge M2, совмещенный с технологиями AirControl и AirMax, позволяет создавать беспроводные сети Point-MultiPoint, которые могут включать в себя до 100 точек доступа.
Технические характеристики:
 Производитель: Ubiquiti
Режим: AP, Bridge, Station, StationWDS 
Диапазон частот, МГц: 2312-2732
Ширина канала: 20MHz / 40MHz
Процессор: Atheros MIPS 24KC, 400 МГц
Память: 32MB SDRAM, 8MB Flash
Загрузчик 
Сетевые порты: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
Встроенный Wireless: ДА
Дальность работы Wi-Fi: до 20 км.
Скорости передачи данных: до 150 m/bit
Шифрование данных: WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x,64/128/152bit WEP
Мощность излучения: до 400mW
Службы: NAT, DNS, DHCP Server, DynDNS, Port Forwarding.
Напряжение питания: 24V, 1A
Питания PoE: ДА
Размер: 241x400x400 mm
Антенна: 18 db
Вес: 2.25 кг.

Монтажные аксессуары:

NanoStation Mount
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В комплект входит два взаимозаменяемых адаптера для установки (присоска для окна, винты для крепления на стену), благодаря которым NanoStation может быть легко установлена на окне или стене.
Размещение возможно в двух положениях - вертикально или горизонтально.
Universal Arm Bracket
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Universal Arm Bracket представляет собой надежное крепление на стену с регулировкой относительно уровня горизонта. Крепкая трубчатая конструкция может выдержать вес любой антенны при сильном ветре. Качественное изготовление позволит долго эксплуатировать устройство при любых климатических условиях.
